답변:

질문자께서 말씀하신 250KVP 방사선발생장치는 엑스선 튜브장치를 지칭 하시는 것 같습니다.

질문에서 방사선 발생장치 초점은 가속된 전자빔 혹은 전자빔이 타겟에 맞고 나온 엑스선 중에 하나인 것으로 생각되어 전자빔과 엑스선 두 가지에 대해서 측정방법을 간단히 설명해드리겠습니다.

전자빔 측정의 경우, 일반적으로 섬광체를 사용하는데요. 음극으로부터 발생된 가속전자빔을 섬광체에 입사시키면 반사방향으로 형광빛이 발생하고 발생된 형광을 CCD카메라로 측정할 수 있습니다. 전자빔 섬광체로는 다양한 물질이 있는데요. 주로 YAG 또는 P(인) 스크린이 사용됩니다. 추가적으로 YAG 스크린 구입 가능업체는 미국의 라디아빔이라는 회사가 있습니다.

엑스선 측정의 경우, 일반적으로 엑스선 필름을 사용하여 발생된 엑스선의 상태를 측정할 수 있는데요. 다양한 엑스선 필름이 시중에 판매되고 있고, 발생 엑스선의 사양에 따라 적절한 엑스선 필름을 사용하시면 되겠습니다.

작성자:  방사선기기연구부 문정호(063-570-3436)