⃞ (질의) 한국에는 지진발생 이후 전기가 차단되지 않도록 하는 대비책이 있느지, 원자로에 전기를 공급하는 송전로의 내진설계현황은 어떻게 되는지 궁금합니다.

(답변) 우라니라의 원전에는 외부에서 전기가 차단되어도 원전 내부에 전기를 공급할 수 있는 비상디젤발전기가 호기별로 설치되어 있으며, 비상디젤 발전기 조차 가용하지 않을 경우 사용할 수 있도록 발전소별 디젤발전기가 추가로 설치되어 있습니다. 또한 이들조차 가용이 불가능 할 경우를 대비하여 다양한 용량의 이동형 발전기를 보관하여 만일의 사태에 대비하고 있습니다. 발전소 외부의 송전선로의 내진설계는 한전에서 국내 규정에 따라 지진에 대비하여 설계/건설하고 있습니다.

⃞ (질의) 위와 같은 상황 이외에 원자력발전소에서 사고가 발생할 가능성이 가장 높은 경우는 무엇인지, 이에 대한 대비책은 무엇인지 궁금합니다.

(답변) 원자력 발전소는 소외전원 상실 사고 이외의 다양한 사고 시나리오를 가정하고 이에 대한 대비책을 수립하여 가동하고 있습니다. 최근에서 설계지진 이상의 지진이나 태풍, 홍수 등이 발생하였을 경우를 대비하여 내진성능 확보, 방수문 설치 등의 대비를 갖추고 운전하고 있습니다.

⃞ (질의) 방사성물질 유출시 유출수준에 따른 환경과 주민피해의 정도가 궁금합니다.

(답변) 1986년 체르노빌과 2011년 후쿠시마 원자력발전소의 중대사고 시 많은 양의 방사성물질이 환경으로 누출되었습니다. 이 사고로 환경으로 누출된 방사성 물질에 의하여 사고 지점의 반경 20 ~ 30 km내에는 위험한 영향을 주었지만, 그 외의 다른 지역에서는 인간과 환경에 미치는  영향은 적어서 방사선 위험도는 크지 않았습니다.

원자력발전소의 운영 중 환경과 주민의 방사선적 영향 평가를 위하여 매년 원자력시설 운영 기관에서는 “주민피폭선량 평가”를 수행 중이고, 또한 주변 대기, 토양, 하천, 호수, 연안역에 시료를 채취하여 분석하고, 이들 결과를 원자력안전위원회에 보고하고 있습니다. 현재 까지 매년 평가 및 분석에서 의하면 환경 및 주민에 위해한 영향은 없었습니다.

2016년 현재 중국은 35개의 원자력발전소를 운영 중으로, 이 중 12개의 원자력발전소가 중국의 동쪽, 즉 우리나라와 인접해 있습니다. 중국의 원자력시설 사고시 대기로 누출된 방사성물질은 편서풍에 의하여 우리나라에 영향을 줄 것으로 생각하지만 무조건 우리나라에 심각한 피해를 줄 것이라는 막연한 불안감을 갖을 필요는 없습니다.

중국 티엔완 원자력발전소 가상사고 시 대기로 방출되는 아이오다인(I-131)과 세슘(Cs-137)의 누출량을 후쿠시마 사고시 대기로 누출된 양과 같다고 가정하고 평가였습니다. 특히 반감기가 약 30.2년 인 세슘 137에 의하여 우리나라 국민이 받게 될 피폭선량은 우리나라 국민 연간 자연피폭선량 3 미리 시버트(mSv)의 0.2% 수준으로 그 영향이 미미합니다.

⃞ (질의)) 현재 원자력발전소 인근지역 내지 전국의 방재훈련의 실시여부와 방식이 궁금합니다.

(답변) 원자력발전소 인근 주민의 안전을 위한 방재훈련은 현재 주기적으로 실시되고 있습니다. 상세한 내용은 한국수력원자력에 질의 바랍니다.