■ 전기에너지 발생에 관한 질문에 대한 답변

한국의 원자력발전소에서 사용하는 연료는 [eqn: {UO}_{2 }]이며, 그 양은 원자력발전소마다 상이합니다.

U-235 한 개가 분열할 때 발생되는 열에너지는 대략 200Mev이지만, 모든 열에너지가 전기에너지로 전환되지 않습니다.

예를 들어, 신고리 3,4호기(APR1400) 원자력발전소는 열에너지가 전기에너지로 전환되는 에너지 효율이 35%정도 이므로, U-235 한 개가 분열할 때 발생되는 전기에너지는 약 70Mev(200Mev×0.35)입니다.

(참고) 1eV = 1.60219×[eqn: 10 ^{-19}] J, 1J = 2.778×[eqn: 10 ^{7 }]kWhr

따라서, 70Mev = 0.31156×[eqn: 10 ^{-3}]kWhr

또한, APR1400은 시간당 1400MW의 전기를 생산하는 발전소이므로 1시간 동안 핵분열로 발생하는 전기에너지량은 1.4×[eqn: 10 ^{6}]kWhr(전력의 단위)입니다.

(참고) 1400MWh = 1400×[eqn: 10^{6 }]Whr = 1.4×[eqn: 10^{3}]×[eqn: 10 ^{6}]Whr = 1.4×[eqn: 10^{6 }]kWhr